[bookmark: _GoBack]采购需求
一、为落实政府采购政策需满足的要求：
	[bookmark: _Hlk45005599]序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购进口产品
	不允许采购进口产品

	2
	政府强制采购节能产品
	不适用

	3
	政府优先采购节能、环保产品
	不适用

	4
	政府采购支持科技创新
	提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”

	5
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”
本项目属性为：货物
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	6
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	7
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”



二、采购资金的支付方式、时间、条件：
	[bookmark: _Hlk45005608]▲付款方式
	1、货款支付方式：国产设备及境内直接供货的进口设备：
（1）履约保证金：合同签订前，中标人须缴纳合同总价10%的金额作为履约保证金。履约保证金在全部软硬件货物验收合格后无息退还。
（2）付款方式：合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的80%预付款；设备交付（服务期满）、验收合格后凭用户出具的验收报告支付20%货款。
2、货款的结算：
国产设备及境内直接供货的进口设备货款由需方负责支付。
开票信息：开具增值税专用发票；
抬头：浙江大学
纳税人识别号：12100000470095016Q
地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919
开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行
账号：19042201040000014
行号：103331004223



三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：
	交付时间
	合同签订后150日内。

	交付地点
	采购人指定地点

	▲质保期
	1年，项目验收合格后开始计算。

	服务标准、期限、效率
	1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。
3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。
4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2小时以内；
电话技术支持时间：2小时以内；
若需上门维修，则在：24小时内到达现场并进行维修； 

	验收标准
	1.验收由采购人负责实施；
2.验收依据：
2.1合同、招标文件、投标文件；
2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
4.验收合格的条件：
4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；
4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；
4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；
4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

	其他技术、服务要求
	▲1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律法规规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。
2.技术支持：
供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。
3.安装调试：
3.1安装地点：采购人指定地点；
3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；
3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；
3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；
3.5供应商免费提供合同货物的安装服务；
3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。
4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；
5.供货时提供有关的全套技术文件。
6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

	培训
	供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训；
供应商应提供相应的培训计划；
上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。



四、技术要求
[bookmark: _Hlk94018176]1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：产品制造国有强制性标准的执行产品制造国强制性标准，无的统一执行我国最新相关标准、规范，项目实施符合质量管理体系认证要求。
2.需实现的功能或者目标：主要完成半导体晶圆片表面湿法化学清洗，腐蚀，去胶，甩干烘干等工艺；各槽之间传输可手动也可自动；槽内化学液的加热，超声，搅拌，化学液循环过滤等功能；腔体内喷液喷水摆臂不仅可以往复摆动，垂直升降，而且，喷嘴的角度可在垂直晶圆表面方向±45°范围内通过界面任意设定，以适应各种工艺处理需要；喷嘴喷液流量通过变频磁力泵恒压闭环控制，保证了喷液的稳定性，适用于厂务水压不稳定的状况。
3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
	序号
	名称
	数量
	单位
	（功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

	1
	晶圆清洗机
	1
	台
	▲1.晶圆规格：兼容4/8英寸；
★2.支持晶圆厚度：（50μm～1000μm）；
3.片盒规格：标准4英寸晶圆片盒、标准8英寸晶圆片盒；
4.工艺腔数量：1套（喷液，喷兆声水）；
5.传输机械臂：1套，折臂式机械臂；
★6.溶液种类：2种溶液，DIW及兆声水/化学液；
★7.供液系统：配备CDS，可自主配置指定浓度化学液； 
★8.废液排放：配备废液回收功能；
9.工艺程序：中文操作界面，存储多种程序，可选择工艺及工艺顺序可编程；
10.工艺时间设定范围：1s-99min59.9s（最小增量0.1S）；
11.主轴旋转速度：50rpm～ 3000rpm，±2rpm；
★12.主轴旋转加速度：0～20000rpm/s；
13.晶圆定位方式：真空吸附；
★14.氮气温度：常温/热氮，N2过滤精度0.003μm；
15.设备可靠性：平均故障间隔时间≥1000片；平均恢复时间≤4小时；破片率≤1/20000；
16.室内净化级别：1000级；
17.整机尺寸：长（mm）x 宽（mm）x 高（mm）≤1500x1500x1950。




